附件2：

《赤水佛光岩空杯·佛光茶项目产品研发、设备采购》

报价清单

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **服务内容** | **名称/型号** | **内容及标准** | **单位** | **数量** | **报价** |
| 1 | 产品研发 及人员培训 | 新产品研发 | 本地特色茶饮新品研发4款，元厚龙眼茉莉椰，冰摇青提荔枝茶，佛光杨梅爆柠茶，柚见金钗石斛茶等 | 款 | 9 |  |
| 人员培训 | 确保项目能正常投入运营，包括饮品调制、设备使用、销售等培训。 | 人 | 2 |  |
| 2 | 饮品制作设备&点单收银设备 | 吧台蒸气开水机（12L） | 颜色：银色 尺寸：260\*280\*620mm 功率：220V\*2800W 容量：12L 适用水压0.1-0.4MPA 单次出开水：2L 设备处预留：16插座（离地面高度1.2米） | 台 | 1 |  |
| 吧台冷藏柜工作台 | 尺寸：1500\*800\*800mm 电压：220v功率：165w 台面及侧板：0.8mm厚201不锈钢 内胆：食品级不锈钢 制冷方式：直冷冷冻 全承重：300kg 设备处预留：10插座（离地面高度1.2米） | 台 | 1 |  |
| 吧台冷冻柜工作台 | 尺寸：1500\*600\*800mm 电压：220v功率：165w 台面及侧板：0.8mm厚201不锈钢 内胆：食品级不锈钢 制冷方式：直冷冷冻 承重：300kg 设备处预留：10插座（离地面高度1.2米） | 台 | 1 |  |
| 一体式制冰机 | 尺寸：50\*58\*84 制冰量：68公斤/天 电压/功率：220V 储冰量：15kg 制冷方式：风冷 设备处预留：10插座（离地面高度1.2米） | 台 | 1 |  |
| 三管商用反渗透商用 净水器（带软水） | 德国世保康。 产品型号：MC2 产品尺寸：400\*120\*560MM 滤芯配置：粗过滤+金过滤 食品级SAN透明滤瓶+QC71滤头+MC2滤芯（强力滤芯寿命更长)，效率378L/H | 台 | 1 |  |
| 点单收银设备 |  | 台 | 1 |  |
| 3 | 原材料 | 奶茶保温桶（小号） | 8L | 个 | 2 |  |
| 日本关菊水果刀（210mm） | 210mm | 把 | 1 |  |
| 大粘板厚 | 500\*350\*25mm | 张 | 1 |  |
| 不锈钢漏勺（小料漏勺） | 25g | 个 | 2 |  |
| 棉口布 | 30\*40mm | 张 | 5 |  |
| 塑料量粉勺（咖啡豆勺10克） | 10g | 个 | 5 |  |
| 吧勺（把梗）32cm | 33mm | 个 | 2 |  |
| 亚克力吸管座 | 大号 | 个 | 2 |  |
| 塑料（亚克力）雪克壶700ml | 700ml | 个 | 3 |  |
| 糖压瓶 | 10ml | 个 | 2 |  |
| 电子克称（3000克） | 130\*109\*20mm | 台 | 1 |  |
| 大漏勺 | 个 | 个 | 2 |  |
| 手动打蛋器 | 个 | 个 | 2 |  |
| 塑料量杯100ml | 100ml | 个 | 2 |  |
| 塑料量杯1000ml | 1000ml | 个 | 2 |  |
| 塑料量杯（量桶）5000ml | 5000ml | 只 | 2 |  |
| 8寸滤网勺 | 20cm | 个 | 32 |  |
| 最终报价（含税 %） | | | | | |  |